询价采购文件

项目编号：TZLC20221006

项目名称：颈肩腰腿疼康复中心设备采购

采购人：泰州职业技术学院

代理机构：泰州林诚项目管理有限公司

二〇二二年十月

目录

一．询价邀请函

二．供应商须知

三．项目技术要求和有关说明

四．合同条款

五. 附件

# 第一章 询价邀请函

泰州林诚项目管理有限公司受泰州职业技术学院的委托，对泰州职业技术学院颈肩腰腿疼康复中心设备采购进行询价采购，欢迎符合相关条件的供应商参加询价并提请注意下列相关事项：

**（一）采购项目信息**

1.项目名称：颈肩腰腿疼康复中心设备采购

2.项目编号：TZLC20221006

3.项目预算（最高限价）：10.5万元

4.采购方式：询价

5.采购人：泰州职业技术学院

**（二）供应商资格要求**

1.具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；

3.具备采购人根据采购项目的特殊要求规定的以下特定条件：无；

4.不接受联合体投标。

**（三）询价时间、地点**

询价文件接收开始时间：2022年10月14日9:00。

询价文件接收截止时间：2022年10月14日9:30，询价截止时间后的响应文件恕不接受。

询价文件接收地点：泰州市开发区雪铁龙1号(梦创中心北楼三楼培训室）。

**（四）响应文件份数**：响应文件一式叁份，正本壹份、副本貳份

**（五）其它**

根据疫情防控需要，各供应商提前做好自查工作，严禁出现感冒、发热、咳嗽等症状的人员参加询价活动，加强个人防护，佩戴医用口罩，活动现场须出示健康码、通信行程卡，服从工作人员的统一安排；如供应商授权代表来自中高风险地区须持有48小时内核酸检测阴性证明参加询价活动，未能提供48小时内核酸检测阴性证明不得参加本项目询价活动。

**（六）联系方式**

代理机构：泰州林诚项目管理有限公司

地址:泰州市开发区雪铁龙1号(梦创中心北楼308室）

项目联系人:王女士 电话：19951167066

采购单位：泰州职业技术学院

单位联系人：印老师 电话：13401239312

**（七）确认函**

供应商确认参与本项目询价的，在规定的时间之前发送确认函至邮箱以示报名成功。

# 第二章 供应商须知

(一) 遵循原则：

公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。

(二) 采购文件：

1.采购文件包括本文件目录所列全部内容，供应商应仔细阅读，并在响应文件中充分响应采购文件的所有要求。

2.采购文件中的“法定代表人”是指供应商的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。“代理公司”是指泰州林诚项目管理有限公司。

3．供应商应按采购文件要求提交全部资料并对采购文件各项内容做出实质性响应，否则报价无效。

4．采购文件仅作为本次询价项目使用。

（三）采购文件的解释：

本文件的最终解释权归代理公司和采购人。

（四）采购文件的补充或修正：

1. 在报价截止时间三个工作日前代理公司可对采购文件进行必要的澄清或者修改，不足三个工作日的，将顺延提交响应文件的截止时间。
2. 如需对采购文件进行补充或修正，代理公司将在泰州职业技术学院官网发布更正公告,该补充或修正的内容为采购文件的组成部分。供应商应在报价截止时间前关注原采购公告媒体上发布的相关更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的报价材料不符合代理公司要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未成交）由供应商自行承担。

（五）响应文件的组成：

1. 响应函（**格式见附件）**
2. 资格、资信证明文件：
3. 关于无重大违法记录的书面声明（**格式见附件**）
4. 供应商营业执照或相关部门的登记证明文件复印件；
5. 供应商法定代表人授权委托书（**格式见附件，法定代表人亲自参加报价的除外**）；
6. 供应商法定代表人身份证复印件；
7. 供应商授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加报价的除外）；
8. 供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月) 的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年内任一年度的审计报告和所附已审财务报告复印件；
9. 供应商近六个月中任意一个月份(不含磋商当月) 的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）复印件；
10. 供应商提供在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）或“诚信江苏”（www.jscredit.gov.cn）或中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询的、自本采购公告发布之日至响应文件截止前的信用记录的截图（截图须加盖公章）；
11. 承诺书（格式见附件）；
12. 采购人要求的特定资质证明复印件（**详见“报价邀请函”-“供应商资格要求”）**。

3.报价一览表和报价明细表（**单独封装，格式见附件**）

4.其它（**供应商认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加**）

上述1-3项供应商必须按要求全部提供，否则响应文件无效。

（六）响应文件的制作：

1. 所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2. 响应文件须有供应商（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3. 如无特别说明，供应商报价一律以人民币为结算货币,结算单位为“元”。
4. 响应文件应用不褪色的墨水书写或打印。
5. 响应文件按照“响应文件的组成”顺序制作，编制目录、页码，装订成册。
6. 响应文件一式叁份，正本壹份，副本貳份，并注明“正本”、“副本”字样，密封，同时注明项目名称及编号并加盖公章。
7. 响应文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有供应商盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。
8. 报价费用自理。

（七）无效响应文件的确认：

供应商有下列情况之一者，其响应文件无效：

1. 响应文件未按规定的期限、地点送达的；
2. 响应文件未按要求密封、签署、盖章的；
3. 供应商的法定代表人或法定代表人授权代表，未准时参加询价会议的；
4. 供应商的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5. 不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6. 被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
7. 响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；
8. 响应文件书写潦草、字迹模糊不清、无法辨认的；
9. 响应文件中有采购文件未允许提供的选择性内容的；
10. 不同供应商委托同一单位或者个人办理报价事宜的；
11. 不同供应商的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
12. 不同供应商的响应文件的装订形式、纸张情况、目录序号、排版格式、文字风格等存在明显相似性或一致性，特征显示由同一单位或者同一个人编制的；
13. 不同供应商响应文件内容存在非正常一致、项目组成员出现同一人、响应文件中错误（或异常）一致或雷同、电子文档信息一致或雷同的、报价呈规律性差异的；
14. 不同供应商的报价资料相互混装、不同供应商的委托代理人、项目负责人以及其他相关人员有在同一个单位缴纳社会保险、同一响应文件中单位名称落款与公章不是同一单位的；
15. 项目（标段）总报价超过本项目（标段）预算或最高限价的；
16. 提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
17. 询价小组认定供应商报价明显不合理，有可能影响商品质量和不能诚信履约的；
18. 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
19. 响应文件内容不全或不符合采购文件中规定的其它实质性要求的；
20. 法律法规和采购文件规定的其它无效情形。

（八）评审：

评审工作由代理公司负责组织。

具体评审事务由依法组建的询价小组负责。如有争议最终由询价小组认定。

* 1. 响应文件的审查
		+ 1. 报价一览表内容与明细表内容不一致的，以报价一览表为准。
			2. 正本与副本不符，以正本为准。
	2. 评审程序
1. 响应文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
2. 资格性检查。依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查；通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）查询报价供应商在报价截止时间之前，是否被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定报价供应商是否具备报价资格。
3. 符合性检查。依据采购文件的规定，从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求做出响应。
4. 澄清有关问题。对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，询价小组可以书面形式（应当由询价小组专家签字）要求供应商做出必要的澄清、说明或者纠正。供应商的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权的代表签字。
	1. 成交标准

本项目在质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求的前提下，以评审价最低的供应商为成交供应商。如因最低评审价相同导致无法确定成交供应商的，则由采购人抽签决定。

（九）确定成交供应商：

1. 询价小组对通过资格性检查和符合性检查的有效响应文件，根据成交标准确定成交供应商。
2. 代理公司将评审结果通知所有参加报价的未成交供应商，并在泰州职业技术学院官网发布成交公告。代理公司和询价小组对未成交原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即成交公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式送达采购人或者代理公司。质疑函应当列明具体的质疑事项及事实根据，认为自己合法权益受到损害的相关证据材料以及质疑供应商的名称、地址、邮编、联系人、联系电话、日期，同时该质疑函应由供应商法定代表人签字并加盖单位公章（原件）。采购人或者代理公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。供应商在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，不予受理。
3. 代理公司向成交供应商发出《成交通知书》。

（十）采购终止：

在询价采购中，出现下列情况之一的，本次采购活动终止：

1. 因情况变化，不再符合规定的询价采购方式适用情形的；
2. 出现影响采购公正的违法、违规行为的；
3. 在采购过程中符合竞争要求的供应商或者报价未超过预算的供应商不足3家的。

（十一）不良行为：

成交供应商有下列情形之一的，必须限期改正，情节严重的，列入不良行为记录名单，在1至3年内禁止参加政府采购活动，并予以通报：

* + - 1. 未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同，或者与采购人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
			2. 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；
			3. 拒绝履行合同义务的。

**（十二）**签订、履行合同：

采购人应当自成交通知书发出之日起十日内，按照采购文件和成交供应商响应文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对采购文件和成交供应商响应文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。若成交供应商未在规定的时间内缴纳履约保证金或签订合同，则视为成交供应商自动放弃成交资格，采购人可以选择排名第二的成交供应候选人为成交供应商或者重新组织采购工作。

**（十三）成交服务费**

本次询价代理公司收取服务费计人民币贰仟元整，以上费用由成交供应商在领取成交通知书之前缴纳给代理公司，请供应商在报价时予以考虑。

# 项目技术要求和有关说明

一、项目清单

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 数量 | 技术参数 |
| 1 | 红外偏振光治疗仪 | 1台 | 1、推车式主机，配带锁脚轮；2、双路输出，一路为偏振光输出，一路为红外光输出；3、双路独立控制，可同时治疗两个病灶部位或两个病人；4、光源：红外卤素光源；5、偏振光有效光谱波长：600～1600nm；6、偏振光传输方式：光源前置，通过短程光棒传导直接输出；无易损易耗件，节约使用成本；7、偏振光路配置三种治疗头，最大光功率分别不小于：1300mW、1100mW、 4000mW；治疗头出光口光斑直径分别不大于：Φ10mm、Φ7mm、Φ80mm；8、红外光有效光谱波长：600～3400nm；9、红外光传输方式：光源直接输出；10、红外光治疗头最大光功率不小于：30W；治疗头出光口光斑直径不小于120mm；11、光功率调节功能：各治疗头均可在其最大光功率的10%～100%间分十档可调；12、两路治疗头的调节支臂：万向阻尼式，长度≥100厘米，方便快捷；13、 输出控制模式：各治疗头均具有连续、间歇、振荡3种输出控制模式；14、振荡模式下治疗光连续输出不间断，且能自动控制强弱变化，防止能量积聚引起灼伤；（提供相应专利或者检验报告）15、振荡模式下可按治疗需要任意调节振荡功率变化区间，针对性治疗，增强疗效；16、间歇模式下时间控制功能：通、断时间可在1～9s之间分别调节；17、治疗过程中可根据临床需要调整光功率参数、输出控制模式和间歇时间参数；18、液晶显示，实时可见治疗参数及动态变化；19、具有参数设置记忆功能；20、具有治疗头实时控温功能和温度显示功能；21、可显示设备累计使用时间。22、通过国家权威机构抗干扰电磁兼容检测。（提供检测报告）23、治疗头接触患病部位配件需提供生物相容性试验及毒性试验报告。 |
| 2 | 磁振热治疗仪 | 1台 | 1.采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗； 2.独立双通道输出，双通道参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位； 3.磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%； 4.振动频率： 单一振动：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调；多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调；5.治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃； 6.颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择，适用于多部位治疗； 7.无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗； 8.软件含有内置处方，具有三种治疗模式共13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数。9.治疗时间1~99min可调，以1min为单位设定； 10.输入功率：300VA；11.具有多种安全保护装置： 输入过流保护装置；输出过流保护装置； 双重过温度保护装置。12.正常工作条件： 13.环境温度范围：5~40℃；14.相对湿度范围：≤80%；15.电源：AC220V、50Hz；16.大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa； |
| 3 | 低频电子脉冲治疗仪（低周波治疗仪） | 1台 | 1.仪器的工作频率为3Hz～1000Hz范围内，FM变频输出，精度±10%；2.治疗频率3~1000Hz可自行调节；3.仪器的脉冲宽度为120μs ±30%；4.仪器最大输出电流有效值不大于40mA；5.仪器输出幅度最大时，每个脉冲的电量应大于7µC；6.仪器的最大输出幅度为70V ±30%；7.单脉冲最大输出的能量不大于300mJ；8.保护功能：当治疗电极的温度超过46℃±5℃时，系统自动切断加热电源；9.温度调节具有五档选择；10.治疗形式选择方式：根据选择部位和症状进行治疗，部位有肩颈部、腰部、上肢、下肢、肘膝部，症状有酸、疼痛、疲劳、血液循环、麻痹；11.自动治疗程序选择方式：根据神经促通部位选择，上半身、下半身、腰部、脊髓（全身）、软模式、硬模式；12.自由选择方式：拍打/推压、按摩、左右揉搓三种方式；13.左右输出平衡调节，可调整两个负极之间电流大小差异；14.治疗时间、治疗方式、治疗频率、治疗强度实时显示；15.治疗频率声音提示，治疗声音大小三档调节。 |

备注：1.服务包含：仪器安装、调试、仪器使用指导以及后期软件更新等相关服务；

2.供应商在询价时所投的品牌、规格型号、技术参数不低于项目技术要求和有关说明里的技术参数。

三、交货时间、付款方式

1、交货期：合同签订后接采购人通知后15个日历天内供货。

2、付款方式：验收合格后付合同款的95%，余款免费质保期（1年）满后付清。

3、成交供应商在公示后七个工作日内缴纳履约保证金计人民币壹万元整至采购人指定帐户。

**第四章 合同书（格式文本）**

项目名称：颈肩腰腿疼康复中心设备采购

采购人： （以下简称甲方）

住所地：

供应商： （以下简称乙方）

住所地：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照泰州林诚项目管理有限公司的采购结果签订本合同。

第一条 合同标的 乙方根据甲方需求提供下列物化：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

第二条 合同总价款 本合同项下货物总价款为 （大写）人民币，分项价款在“分项报价”中有明确规定。

1.本合同总价款包含完成本项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。

2.本合同执行期间合同总价款不变。

3.分项报价：

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 产地 | 数量 | 单价(元) | 总价(元) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

第三条 组成本合同的有关文件

下列关于泰州市政府采购 （项目编号）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：

（1）乙方提供的响应文件和最后报价；

（2）技术规格响应表；

（3）承诺/服务承诺；

（4）成交通知书；

（5）甲乙双方商定的其他文件等。

第四条 履行合同期限、地点

1.履行合同期限：

2.履行合同地点：

第五条 权利保证

乙方应保证向甲方提供的服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。

第六条 质量保证

1.乙方提供的产品和服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。

2.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后 ，在此期间，乙方提供免费服务。

第七条 验收

1.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项产品性能、技术、服务、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收单，列明各项标准的验收情况及项目总体评价，由验收双方共同签署。

2.甲方可邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。

第八条 合同款支付

1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。

2. 本合同项下的采购资金由甲方支付，乙方向甲方开具增值税专用发票。

3. 付款方式：\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

第九条 违约责任

1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供服务，而甲方无正当理由逾期支付服务费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。

2. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务费用；否则，甲方有权解除本合同。

3. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。

4. 其他违约责任约定

第十条 合同的变更和终止

1. 除《政府采购法》第50条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。

第十一条 合同的转让

乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。

第十二条 争议的解决

1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（\_\_）种方式解决争议：

（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；

（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。

如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。

2. 在仲裁期间，本合同应继续履行。

第十三条 诚实信用

乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。

第十四条 合同生效及其他

1. 本合同自签订之日起生效。

2. 本合同一式二份，甲乙双方各执一份。

3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

甲方（采购人）： 乙方（供应商）：

（盖章） （盖章）

代表人： 代表人：

 年 月 日 年 月 日

# 第五章 附件

**附件一：响应文件格式**

**响**

**应**

**文**

**件**

**项目编号：TZLC20221006**

**项目名称：泰州职业技术学院颈肩腰腿疼康复中心设备采购**

**供应商名称：**

**二○二二年十月 日**

（一）响应函（格式）：

响应函

致泰州职业技术学院：

我方收到贵方编号TZLC20221006采购文件，经仔细阅读和研究，我方决定参加此项目的报价。

1. 我方愿意按照采购文件的一切要求，提供本项目的报价，总报价见《报价一览表》。
2. 我方愿意提供贵单位在采购文件中要求的全部文件、资料。
3. 我方同意按采购文件中的规定，本响应文件报价的有效期限为报价截止之日起90天。
4. 如果我方的响应文件被接受，我方将履行采购文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量，完成交货任务。
5. 我方愿意遵守《中华人民共和国政府采购法》，并按《中华人民共和国民法典》和合同条款履行自己的全部责任。
6. 我方认可并保证遵守采购文件的所有规定，放弃对采购文件提出质疑的权利。
7. 我方如无不可抗力，又未履行采购文件、响应文件和合同条款的，一经查实，我方愿意赔偿由此而造成的一切损失，并同意接受按采购文件的相关要求对我方进行的处理。
8. 我方决不提供虚假材料谋取成交、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商、决不与采购人、其它供应商或者代理公司恶意串通、决不向采购人、代理公司工作人员和评委进行商业贿赂、决不在采购过程中单独与采购人进行协商谈判、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受贵方及相关管理部门的处罚。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

电话： 传真：

通讯地址： 邮编：

（二）（供应商）关于无重大违法记录的书面声明（格式）：

关于无重大违法记录的书面声明

泰州职业技术学院：

我公司（单位）参加本次项目（TZLC20221006）政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录，我公司（单位）愿针对本次项目（TZLC20221006）进行报价，响应文件中所有关于报价资格的文件、证明、陈述均是真实的、准确的。若有违背，我公司（单位）愿意承担由此而产生的一切后果。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

（三）（供应商）法定代表人授权委托书（格式）：

法定代表人授权委托书

泰州职业技术学院：

系中华人民共和国合法公司（单位），特授权代表我公司（单位） 全权办理针对本项目（TZLC20221006）的报价，参与询价、签约等具体工作，并签署全部有关的文件、协议及合同。

我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。

在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。

被授权代表情况：

姓名： 性别： 电话：

单位名称（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：

（四）承诺书（格式）：

承诺书

（供应商名称）在此承诺：

1.本公司（单位）对本项目（TZLC20221006）所提供的货物均为全新合格品；

2.本公司（单位）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力；

3.本公司未被“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

如违背上述承诺，本公司（单位）将承担一切法律责任。

供应商（盖章）：

法定代表人或法定代表人授权代表（签字或盖章）：

日期：

（五）报价一览表和明细表（格式）：

**报价一览表**

供应商名称（盖章） 项目编号：TZLC20221006

|  |  |
| --- | --- |
| **项目名称** | **总报价 (小写)** |
|  |  |
| 合计（大写） 元 |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

**报价明细表**

供应商名称（盖章） 项目编号：TZLC20221006

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术要求 | 数量 | 单位 | 单价（元） | 总价（元） |
| 1 | 红外偏振光治疗仪 | 1、推车式主机，配带锁脚轮；2、双路输出，一路为偏振光输出，一路为红外光输出；3、双路独立控制，可同时治疗两个病灶部位或两个病人；4、光源：红外卤素光源；5、偏振光有效光谱波长：600～1600nm；6、偏振光传输方式：光源前置，通过短程光棒传导直接输出；无易损易耗件，节约使用成本；7、偏振光路配置三种治疗头，最大光功率分别不小于：1300mW、1100mW、 4000mW；治疗头出光口光斑直径分别不大于：Φ10mm、Φ7mm、Φ80mm；8、红外光有效光谱波长：600～3400nm；9、红外光传输方式：光源直接输出；10、红外光治疗头最大光功率不小于：30W；治疗头出光口光斑直径不小于120mm；11、光功率调节功能：各治疗头均可在其最大光功率的10%～100%间分十档可调；12、两路治疗头的调节支臂：万向阻尼式，长度≥100厘米，方便快捷；13、 输出控制模式：各治疗头均具有连续、间歇、振荡3种输出控制模式；14、振荡模式下治疗光连续输出不间断，且能自动控制强弱变化，防止能量积聚引起灼伤；（提供相应专利或者检验报告）15、振荡模式下可按治疗需要任意调节振荡功率变化区间，针对性治疗，增强疗效；16、间歇模式下时间控制功能：通、断时间可在1～9s之间分别调节；17、治疗过程中可根据临床需要调整光功率参数、输出控制模式和间歇时间参数；18、液晶显示，实时可见治疗参数及动态变化；19、具有参数设置记忆功能；20、具有治疗头实时控温功能和温度显示功能；21、可显示设备累计使用时间。22、通过国家权威机构抗干扰电磁兼容检测。（提供检测报告）23、治疗头接触患病部位配件需提供生物相容性试验及毒性试验报告。 | 1 | 台 |  |  |
| 2 | 磁振热治疗仪 | 1.采用磁场、振动、温热三种物理因子相结合进行同步治疗； 2.独立双通道输出，双通道参数可独立调节，可同时治疗两个患者或部位； 3.磁场强度： 磁感应强度在10mT~50mT的范围内可调，步长为10mT，误差为±10%； 4.振动频率： 单一振动：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz四种频率可调，误差±2Hz。振动时间2s，振动周期2s、3s、4s、5s可调；多频振动模式：30Hz、40Hz、50Hz、60Hz循环扫引，误差±2Hz。振动时间5s，振动周期10s、12s、14s、16s可调；5.治疗温度40℃、46℃、52℃、58℃共4级可调，精度：±3℃； 6.颈肩型、标准型、膝肩型三种治疗导子可供选择，适用于多部位治疗； 7.无热模式，适用于炎症损伤急性期治疗； 8.软件含有内置处方，具有三种治疗模式共13种处方；每种处方又分急性、亚急性、慢性期分别有对应不一样的磁场强度、温度、振动频率参数。9.治疗时间1~99min可调，以1min为单位设定； 10.输入功率：300VA；11.具有多种安全保护装置： 输入过流保护装置；输出过流保护装置； 双重过温度保护装置。12.正常工作条件： 13.环境温度范围：5~40℃；14.相对湿度范围：≤80%；15.电源：AC220V、50Hz；16.大气压力范围：86.0kPa～106.0kPa； | 1 | 台 |  |  |
| 3 | 低频电子脉冲治疗仪（低周波治疗仪） | 1.仪器的工作频率为3Hz～1000Hz范围内，FM变频输出，精度±10%；2.治疗频率3~1000Hz可自行调节；3.仪器的脉冲宽度为120μs ±30%；4.仪器最大输出电流有效值不大于40mA；5.仪器输出幅度最大时，每个脉冲的电量应大于7µC；6.仪器的最大输出幅度为70V ±30%；7.单脉冲最大输出的能量不大于300mJ；8.保护功能：当治疗电极的温度超过46℃±5℃时，系统自动切断加热电源；9.温度调节具有五档选择；10.治疗形式选择方式：根据选择部位和症状进行治疗，部位有肩颈部、腰部、上肢、下肢、肘膝部，症状有酸、疼痛、疲劳、血液循环、麻痹；11.自动治疗程序选择方式：根据神经促通部位选择，上半身、下半身、腰部、脊髓（全身）、软模式、硬模式；12.自由选择方式：拍打/推压、按摩、左右揉搓三种方式；13.左右输出平衡调节，可调整两个负极之间电流大小差异；14.治疗时间、治疗方式、治疗频率、治疗强度实时显示；15.治疗频率声音提示，治疗声音大小三档调节。 | 1 | 台 |  |  |

法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：

日期：

(六）询价确认函（格式）：

询价确认函

泰州林诚项目管理有限公司：

我公司已知 项目的相关要求，并完全清晰理解全部内容，不存在任何误解之处，同意放弃提出质疑的权利。经我公司认真研究，决定无保留地接受采购文件的所有条款，准时参加本项目询价活动。

单位名称：

联系人：

手机：

单位（公章）：

年 月 日

备注：供应商须在2022年 10 月11日11：30前将确认函以电子文件形式（图片或PDF）发送至邮箱3317004925@qq.com，邮件主题：确认函+公司名称）或送至泰州市开发区雪铁龙路1号(梦创中心北楼308室）。未能在指定时间前将确认函发送至指定目的地的供应商，采购人有权拒绝其响应文件。